**ПАМЯТКА**

**о правилах эксплуатации печей**

По статистике каждый год более 15% всех пожаров на территории области происходят из-за нарушения правил эксплуатации печей.

Информируем, что в отопительный сезон, в период холодов, резко увеличивается число «печных» пожаров. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности, печное оборудование со временем приходит в негодность. Основными причинами пожаров являются:

-   перекал печей;

-   недостаточное расстояние от печи, дымоходов до сгораемых частей, балок, деревянных перекрытий здания;

-   скопление в дымоходах сажи и сора, что препятствует нормальному дымоудалению, выводу продуктов сгорания.

 Чтобы в вашем доме не случилось пожара, соблюдайте правила безопасности при эксплуатации отопительных печей.

Для этого необходимо:

- регулярно (не реже 2-х раз в год) проводить чистку дымоходов;

- не забывать, что все дымовые трубы и расположенные рядом с ними стены на чердаках должны быть побелены;

- не использовать легковоспламеняющиеся жидкости (керосин, бензин, денатурат и др.) для растопки печей и очагов, а также топить углем, коксом и другими видами топлива печи и очаги, не приспособленные для этого топлива;

- не закрывать печные заслонки до полного сгорания топлива в системе отопления;

- во избежание возгораний удалять шлак и золу из печных топок в безопасное место;

 При использовании печей не допускается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними;

- эксплуатировать печи и очаги со сквозными трещинами в кладке и неисправными дверцами;

- сушить и держать дрова, уголь и другие горючие материалы на печках и в кухонных очагах, а также у топок печей;

- использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;

- непрерывно топить печь дровами более 3 ч (за исключением печей длительного горения);

- самовольно ремонтировать, переделывать и наращивать дымоходы.